[CONFIG]
ID=0301001
Classify=CenterControl
DeviceType=40
ControlType=DanacoidEnv
IsCore=1
PINS=14

Pin1=COM A|1|R
Pin1.Param1=ID|int|1|range(0,100000):24000
Pin2=COM B|1|R
Pin2.Param1=ID|int|2|range(0,100000):24000
Pin3=COM C|1|R
Pin3.Param1=ID|int|3|range(0,100000):24000
Pin4=COM D|1|R
Pin4.Param1=ID|int|4|range(0,100000):24000
Pin5=COM E|1|R
Pin5.Param1=ID|int|5|range(0,100000):24000
Pin6=COM F|1|R
Pin6.Param1=ID|int|6|range(0,100000):24000
Pin7=COM G|1|R
Pin7.Param1=ID|int|7|range(0,100000):24000
Pin8=COM H|1|R
Pin8.Param1=ID|int|8|range(0,100000):24000
Pin9=IR|1|R
Pin9.Param1=ID|int|9|range(0,100000):24000
Pin10=IR|1|R
Pin10.Param1=ID|int|10|range(0,100000):24000
Pin11=IR|1|R
Pin11.Param1=ID|int|11|range(0,100000):24000
Pin12=IR|1|R
Pin12.Param1=ID|int|12|range(0,100000):24000
Pin13=IR|1|R
Pin13.Param1=ID|int|13|range(0,100000):24000
Pin14=RJ45|0|L

AudioInputPins=5,6,|S
VideoInputPins=5,6,|S
CtrlInputPins=5,6,|S
AudioOutputPins=1,2,6,|S
VideoOutputPins=3,4,6,|S
CtrlOutputPins=5,6,|S
NetworkPins=6,|S

SysParameters=1
SysParam1=IP|string|192.168.1.10|IP|Textbox


UserParameters=0



[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=0


