[CONFIG]
ID=0101003
Name=编码器
Classify=VideoSource
DeviceType=10
IsCore=1
Color=#006400

PINS=5

Pin1=HDMI|0|L
Pin2=RS232|0|L
Pin3=RS485|0|L
Pin4=RJ45|0|R
Pin5=IR|0|R

SysParameters=14
SysParam1=ResolutionX|int|1920|分辨率X|UCNumber
SysParam2=ResolutionY|int|1080|分辨率Y|UCNumber
SysParam3=IP|string||IP|Textbox
SysParam4=Group|string||分组|Textbox
SysParam5=HighPrev|bool|0|高质量回显|CheckBox
SysParam6=MulticastPrevAddr|string||回显组播地址|Textbox
SysParam7=EnableMulticast|bool|0|输入组播|CheckBox
SysParam8=EnablePreOperate|bool|0|KVM|CheckBox
SysParam9=LeftCut|int|0|左裁剪|UCNumber
SysParam10=TopCut|int|0|上裁剪|UCNumber
SysParam11=RightCut|int|0|右裁剪|UCNumber
SysParam12=BottomCut|int|0|下裁剪|UCNumber
SysParam13=OffsetX|int|0|反控X偏移|UCNumber
SysParam14=OffsetY|int|0|反控Y偏移|UCNumber