[Config]
ID=d84d2624-8854-4b5b-9d65-7405cdbc3b0e
DeviceType=600
IsCore=0
ControlType=RelayEncoder
PINS=1
Pin1=Control PC|0|L
SysParameters=2
SysParam1=IP|string|10.10.42.100|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|16456|端口|UCNumber
UserParameters=0
[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=2
PROTOCOL1.msg=开
PROTOCOL1.type=ASCII
PROTOCOL1.data=ON
PROTOCOL2.msg=关
PROTOCOL2.type=ASCII
PROTOCOL2.data=OFF
