[Config]
ID=0901003
DeviceType=90
IsCore=0
ControlType=UDP
PINS=1
Pin1=RJ45|0|L
SysParameters=3
SysParam1=IP|string|10.10.44.130|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|5557|端口|UCNumber
SysParam3=search|bool|1|是否查询|CheckBox
UserParameters=3
UserParam1=Chn|string|1||Textbox
UserParam2=value|int|1||Textbox
UserParam3=mute|int|1||Textbox
[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=4
PROTOCOL1.msg=输入音量
PROTOCOL1.type=ASCII
PROTOCOL1.data=SET,0,INPUT0,GAIN,[Chn],[Chn],{Mul([value],100)}.
PROTOCOL2.msg=输出音量
PROTOCOL2.type=ASCII
PROTOCOL2.data=SET,0,OUTPUT0,GAIN,[Chn],[Chn],{Mul([value],100)}.
PROTOCOL3.msg=输入静音
PROTOCOL3.type=ASCII
PROTOCOL3.data=SET,0,INPUT0,MUTE,[Chn],[Chn],[mute].
PROTOCOL4.msg=输出静音
PROTOCOL4.type=ASCII
PROTOCOL4.data=SET,0,OUTPUT0,MUTE,[Chn],[Chn],[mute].
