[Config]
ID=d3ed020b-4e34-4ecd-a4f1-f6536ccb0ee3
DeviceType=600
IsCore=0
ControlType=TCP
PINS=1
Pin1=RG45|0|L
SysParameters=2
SysParam1=IP|string|10.10.44.240|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|10006|端口|UCNumber
UserParameters=0
[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=3
PROTOCOL1.msg=UP
PROTOCOL1.type=HEX
PROTOCOL1.data=5A A5 FE AA 00 00 00 00 00 A8
PROTOCOL2.msg=STOP
PROTOCOL2.type=HEX
PROTOCOL2.data=5A A5 FE CC 00 00 00 00 00 CA
PROTOCOL3.msg=DOWN
PROTOCOL3.type=HEX
PROTOCOL3.data=5A A5 FE BB 00 00 00 00 00 B9
