[Config]
ID=5bab3741-6da0-4872-80dc-6a982819fe48
DeviceType=600
IsCore=0
ControlType=UDP
PINS=1
Pin1=UDP|0|L
SysParameters=2
SysParam1=IP|string|144.36.17.193|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|41234|端口|UCNumber
UserParameters=1
UserParam1=IP|Int|144.36.17.192||Textbox
[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=2
PROTOCOL1.msg=OPENAUDIAO
PROTOCOL1.type=HEX
PROTOCOL1.data=[{"Type":"Video","Function":"setSignalList","Value":[{"id":-1,"protocol":"rtsp","url":"rtsp://admin:admin@192.168.1.[IP]/0","transmit":false}]},{"Type":"Audio","Function":"openAudio","Value":{"signal_id":-1,"enable":true}}]
PROTOCOL2.msg=CLOSEAudio
PROTOCOL2.type=ASCII
PROTOCOL2.data={"Type":"Audio","Function":"openAudio","Value":{"signal_id":-1,"enable":false}}]
