[CONFIG]
ID=0103002
Classify=VideoSource
DeviceType=30
IsCore=1
ControlType=Onvif
Description=Onvif控制IPC摄像头

PINS=1
Pin1=RJ45|1|L
Pin1.Param1=IP Address|string

SysParameters=8
SysParam1=SourceIP|string|192.168.1.20|源IP|Textbox
SysParam2=MainUrl|string|rtsp://{0}/0|主码流|Textbox
SysParam3=SubUrl|string|rtsp://{0}/1|副码流|Textbox
SysParam4=User|string||用户名|Textbox
SysParam5=Pwd|string||密码|Textbox
SysParam6=Speed|string||移动速度(1-10)|Textbox
SysParam7=Group|string||分组|Textbox
SysParam8=Transport|string|udp|流协议|Textbox

UserParameters=1
UserParam1=pos|string||位置|Textbox

[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=9
PROTOCOL1.msg=Left
PROTOCOL1.type=cmd
PROTOCOL2.msg=Top
PROTOCOL2.type=cmd
PROTOCOL3.msg=Right
PROTOCOL3.type=cmd
PROTOCOL4.msg=Bottom
PROTOCOL4.type=cmd
PROTOCOL5.msg=ZoomIn
PROTOCOL5.type=cmd
PROTOCOL6.msg=ZoomOut
PROTOCOL6.type=cmd
PROTOCOL7.msg=Stop
PROTOCOL7.type=cmd
PROTOCOL8.msg=Save
PROTOCOL8.type=cmd
PROTOCOL8.data=[pos]
PROTOCOL9.msg=Load
PROTOCOL9.type=cmd
PROTOCOL9.data=[pos]