[Config]
ID=1e71bc14-1bd4-4e67-8082-84d50408d621
DeviceType=600
IsCore=0
ControlType=TCP
PINS=1
Pin1=RJ45|0|L
SysParameters=2
SysParam1=IP|string|10.10.44.41|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|38388|端口|UCNumber
UserParameters=0
[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=12
PROTOCOL1.msg=DC9_ON
PROTOCOL1.type=HEX
PROTOCOL1.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 01 00 00 FE
PROTOCOL2.msg=DC9_OFF
PROTOCOL2.type=HEX
PROTOCOL2.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 02 00 00 FE
PROTOCOL3.msg=D1_ON
PROTOCOL3.type=HEX
PROTOCOL3.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 01 01 00 FE
PROTOCOL4.msg=D1_OFF
PROTOCOL4.type=HEX
PROTOCOL4.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 02 01 00 FE
PROTOCOL5.msg=D2_ON
PROTOCOL5.type=HEX
PROTOCOL5.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 01 02 00 FE
PROTOCOL6.msg=D2_OFF
PROTOCOL6.type=HEX
PROTOCOL6.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 02 02 00 FE
PROTOCOL7.msg=QC_ON
PROTOCOL7.type=HEX
PROTOCOL7.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 01 03 00 FE
PROTOCOL8.msg=QC_OFF
PROTOCOL8.type=HEX
PROTOCOL8.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 02 03 00 FE
PROTOCOL9.msg=GT_ON
PROTOCOL9.type=HEX
PROTOCOL9.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 01 04 00 FE
PROTOCOL10.msg=GT_OFF
PROTOCOL10.type=HEX
PROTOCOL10.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 02 04 00 FE
PROTOCOL11.msg=XF_ON
PROTOCOL11.type=HEX
PROTOCOL11.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 01 05 00 FE
PROTOCOL12.msg=XF_OFF
PROTOCOL12.type=HEX
PROTOCOL12.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 29 02 1a 2a 3a 4a 41 04 02 05 00 FE
