[Config]
ID=af82d2e3-5627-4ede-89e2-132d89026c46
DeviceType=600
IsCore=0
ControlType=UDP
PINS=1
Pin1=RJ45|0|L
SysParameters=3
SysParam1=IP|string|10.10.44.132|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|5557|端口|UCNumber
SysParam3=MoudeName|string|mixer20|模块名称|Textbox
UserParameters=4
UserParam1=in|Int|0||Textbox
UserParam2=out|Int|0||Textbox
UserParam3=Chn|string|1||Textbox
UserParam4=value|int|1||Textbox
[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=2
PROTOCOL1.msg=发送
PROTOCOL1.type=ASCII
PROTOCOL1.data=set|mixer20|[in].[out]|mix:true;
PROTOCOL2.msg=取消
PROTOCOL2.type=ASCII
PROTOCOL2.data=set|mixer20|[in].[out]|mix:false;
