[Config]
ID=1001001
DeviceType=100
IsCore=1
ControlType=UDP
PINS=1
Pin1=RS232|1|L

SysParameters=2
SysParam1=IP|string|192.168.1.10|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|1200|端口|UCNumber

UserParameters=4
UserParam1=addr|String|1|地址位|Textbox
UserParam2=speed|Int|0B|速度|Textbox
UserParam3=index|Int|00|预置位|Textbox
UserParam4=type|String|01|操作|Textbox

[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=20
PROTOCOL1.msg=Left
PROTOCOL1.type=HEX
PROTOCOL1.data=8[addr] 01 06 01 [speed] [speed] 01 03 FF
PROTOCOL2.msg=Up
PROTOCOL2.type=HEX
PROTOCOL2.data=8[addr] 01 06 01 [speed] [speed] 03 01 FF
PROTOCOL3.msg=Right
PROTOCOL3.type=HEX
PROTOCOL3.data=8[addr] 01 06 01 [speed] [speed] 02 03 FF
PROTOCOL4.msg=Down
PROTOCOL4.type=HEX
PROTOCOL4.data=8[addr] 01 06 01 [speed] [speed] 03 02 FF
PROTOCOL5.msg=Stop
PROTOCOL5.type=HEX
PROTOCOL5.data=8[addr] 01 06 01 00 00 03 03 FF
PROTOCOL6.msg=Preset
PROTOCOL6.type=HEX
PROTOCOL6.data=8[addr] 01 04 3F [type] {Hex([index])} FF
PROTOCOL7.msg=Load
PROTOCOL7.type=HEX
PROTOCOL7.data=8[addr] 01 04 3F 02 {Hex([index])} FF
PROTOCOL8.msg=Save
PROTOCOL8.type=HEX
PROTOCOL8.data=8[addr] 01 04 3F 01 {Hex([index])} FF
PROTOCOL9.msg=Zoom1
PROTOCOL9.type=HEX
PROTOCOL9.data=8[addr] 01 04 47 00 03 0F 0F FF
PROTOCOL10.msg=Zoom2
PROTOCOL10.type=HEX
PROTOCOL10.data=8[addr] 01 04 47 00 02 0F 0F FF
PROTOCOL11.msg=Zoom3
PROTOCOL11.type=HEX
PROTOCOL11.data=8[addr] 01 04 47 00 01 0F 0F FF
PROTOCOL12.msg=Zoom4
PROTOCOL12.type=HEX
PROTOCOL12.data=8[addr] 01 04 47 00 00 0F 0F FF
PROTOCOL13.msg=Zoom5
PROTOCOL13.type=HEX
PROTOCOL13.data=8[addr] 01 04 47 00 00 00 00 FF
PROTOCOL14.msg=ZoomStop
PROTOCOL14.type=HEX
PROTOCOL14.data=8[addr] 01 04 07 00 FF
PROTOCOL15.msg=ZoomIn
PROTOCOL15.type=HEX
PROTOCOL15.data=8[addr] 01 04 07 02 FF
PROTOCOL16.msg=ZoomOut
PROTOCOL16.type=HEX
PROTOCOL16.data=8[addr] 01 04 07 03 FF
PROTOCOL17.msg=FastZoomIn
PROTOCOL17.type=HEX
PROTOCOL17.data=8[addr] 01 04 07 2Z FF
PROTOCOL18.msg=FastZoomOut
PROTOCOL18.type=HEX
PROTOCOL18.data=8[addr] 01 04 07 3Z FF
PROTOCOL19.msg=On
PROTOCOL19.type=HEX
PROTOCOL19.data=8[addr] 01 04 00 02 FF
PROTOCOL20.msg=Off
PROTOCOL20.type=HEX
PROTOCOL20.data=8[addr] 01 04 00 03 FF