[Config]
ID=0901001
DeviceType=90
IsCore=0
ControlType=UDP
CheckType=DYDSP

PINS=1
Pin1=RJ45|0|L
SysParameters=4
SysParam1=IP|string|192.168.1.10|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|50000|端口|UCNumber
SysParam3=InputCount|int|16|输入数量|UCNumber
SysParam4=OutputCount|int|16|输出数量|UCNumber

UserParameters=5
UserParam1=chn|string||通道|Textbox
UserParam2=io|string||输入/出|Textbox
UserParam3=value|string||音量|Textbox
UserParam4=in|string||输入口|Textbox
UserParam5=out|string||输出口|Textbox
[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=7
PROTOCOL1.msg=setValue
PROTOCOL1.type=HEX
PROTOCOL1.data=B3210201[io][chn][chn]01{Hex([value],2,1)}
PROTOCOL2.msg=In-Mute
PROTOCOL2.type=HEX
PROTOCOL2.data=b321020102[chn][chn]020100
PROTOCOL3.msg=In-UnMute
PROTOCOL3.type=HEX
PROTOCOL3.data=b321020102[chn][chn]020000
PROTOCOL4.msg=Out-Mute
PROTOCOL4.type=HEX
PROTOCOL4.data=b321020101[chn][chn]020100
PROTOCOL5.msg=Out-UnMute
PROTOCOL5.type=HEX
PROTOCOL5.data=b321020101[chn][chn]020000
PROTOCOL6.msg=switchon
PROTOCOL6.type=HEX
PROTOCOL6.data=B3210000A6000100[in][out]0100
PROTOCOL7.msg=switchoff
PROTOCOL7.type=HEX
PROTOCOL7.data=B3210000A6000100[in][out]0000