[Config]
ID=0901002
DeviceType=90
IsCore=0
ControlType=DAMDSP
PINS=1
Pin1=RJ45|0|L
SysParameters=6
SysParam1=IP|string|10.10.44.127|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|1175|端口|UCNumber
SysParam3=InChns|string|00|输入监控通道|Textbox
SysParam4=InChnNames|string|输入1|输入监控通道|Textbox
SysParam5=OutChns|string|00|输出监控通道|Textbox
SysParam6=OutChnNames|string|输出1|输出监控通道|Textbox
UserParameters=4
UserParam1=chn|string|||Textbox
UserParam2=io|string|||Textbox
UserParam3=value|string|||Textbox
UserParam4=dt|int|0||Textbox
[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=18
PROTOCOL1.msg=setValue
PROTOCOL1.type=HEX
PROTOCOL1.data=A5AC{Hex({Sub(14,[io])})}00{Hex({Add(2,[io])})}{Hex([value],2,0)}0000[chn][chn]{CheckSum({Hex({Sub(14,[io])})},{Hex({Add(2,[io])})},{Hex([value],2,0)},[chn],[chn])}
PROTOCOL2.msg=In-Mute
PROTOCOL2.type=HEX
PROTOCOL2.data=A5AC0C[dt]0201000000[chn][chn]{CheckSum(0C,03,[dt],[chn],[chn])}
PROTOCOL3.msg=In-UnMute
PROTOCOL3.type=HEX
PROTOCOL3.data=A5AC0C[dt]0200000000[chn][chn]{CheckSum(0C,02,[dt],[chn],[chn])}
PROTOCOL4.msg=Out-Mute
PROTOCOL4.type=HEX
PROTOCOL4.data=A5AC0D[dt]0101000000[chn][chn]{CheckSum(0D,02,[dt],[chn],[chn])}
PROTOCOL5.msg=Out-UnMute
PROTOCOL5.type=HEX
PROTOCOL5.data=A5AC0D[dt]0100000000[chn][chn]{CheckSum(0D,01,[dt],[chn],[chn])}
PROTOCOL6.msg=互通静音
PROTOCOL6.type=HEX
PROTOCOL6.data=A5AC0C010201000000000010
PROTOCOL7.msg=互通取消
PROTOCOL7.type=HEX
PROTOCOL7.data=A5AC0C01020000000000000F
PROTOCOL8.msg=录音开启
PROTOCOL8.type=HEX
PROTOCOL8.data=A5AC8300070000000000008A
PROTOCOL9.msg=录音暂停
PROTOCOL9.type=HEX
PROTOCOL9.data=A5AC8300080000000000008B
PROTOCOL10.msg=录音停止
PROTOCOL10.type=HEX
PROTOCOL10.data=A5AC83000A0000000000008D
PROTOCOL11.msg=模式一
PROTOCOL11.type=HEX
PROTOCOL11.data=A5AC00000100010000000002
PROTOCOL12.msg=模式二
PROTOCOL12.type=HEX
PROTOCOL12.data=A5AC00000100020000000003
PROTOCOL13.msg=模式三
PROTOCOL13.type=HEX
PROTOCOL13.data=A5AC00000100030000000004
PROTOCOL14.msg=模式四
PROTOCOL14.type=HEX
PROTOCOL14.data=A5AC00000100040000000005
PROTOCOL15.msg=模式五
PROTOCOL15.type=HEX
PROTOCOL15.data=A5AC00000100050000000006
PROTOCOL16.msg=模式六
PROTOCOL16.type=HEX
PROTOCOL16.data=A5AC00000100060000000007
PROTOCOL17.msg=模式七
PROTOCOL17.type=HEX
PROTOCOL17.data=A5AC00000100070000000008
PROTOCOL18.msg=单体音量
PROTOCOL18.type=HEX
PROTOCOL18.data=A5AC{Hex({Sub(14,[io])})}[dt]{Hex({Add(2,[io])})}{Hex({Mul([value],100)},2,0)}0000[chn][chn]{CheckSum({Hex({Sub(14,[io])})},[dt],{Hex({Add(2,[io])})},{Hex({Mul([value],100)},2,0)},[chn],[chn])}
