[Config]
ID=2d94df05-f11f-4496-81be-0ec34f61285c
DeviceType=600
IsCore=0
ControlType=UDP
PINS=1
Pin1=RS-232|0|L
SysParameters=2
SysParam1=IP|string|192.168.100.156|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|16232|端口|UCNumber
UserParameters=0
[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=14
PROTOCOL1.msg=COM_UP
PROTOCOL1.type=HEX
PROTOCOL1.data=81 01 06 01 05 05 03 01 FF
PROTOCOL2.msg=COM_DOWN
PROTOCOL2.type=HEX
PROTOCOL2.data=81 01 06 01 05 05 03 02 FF
PROTOCOL3.msg=COM_LEFT
PROTOCOL3.type=HEX
PROTOCOL3.data=81 01 06 01 05 05 01 03 FF
PROTOCOL4.msg=COM_RIGHT
PROTOCOL4.type=HEX
PROTOCOL4.data=81 01 06 01 05 05 02 03 FF
PROTOCOL5.msg=COM_STOP
PROTOCOL5.type=HEX
PROTOCOL5.data=81 01 06 01 05 05 03 03 FF
PROTOCOL6.msg=COM_ZOOM+
PROTOCOL6.type=HEX
PROTOCOL6.data=81 01 04 07 02 FF
PROTOCOL7.msg=COM_ZOOM-
PROTOCOL7.type=HEX
PROTOCOL7.data=81 01 04 07 03 FF
PROTOCOL8.msg=COM_ZOOM_STOP
PROTOCOL8.type=HEX
PROTOCOL8.data=81 01 04 07 00 FF
PROTOCOL9.msg=COM_SET_01
PROTOCOL9.type=HEX
PROTOCOL9.data=81 01 04 3F 01 01 FF
PROTOCOL10.msg=COM_SET_02
PROTOCOL10.type=HEX
PROTOCOL10.data=81 01 04 3F 01 02 FF
PROTOCOL11.msg=COM_SET_03
PROTOCOL11.type=HEX
PROTOCOL11.data=81 01 04 3F 01 03 FF
PROTOCOL12.msg=COM_RECALL_01
PROTOCOL12.type=HEX
PROTOCOL12.data=81 01 04 3F 02 01 FF
PROTOCOL13.msg=COM_RECALL_02
PROTOCOL13.type=HEX
PROTOCOL13.data=81 01 04 3F 02 02 FF
PROTOCOL14.msg=COM_RECALL_03
PROTOCOL14.type=HEX
PROTOCOL14.data=81 01 04 3F 02 03 FF
