[Config]
ID=35d7e1ab-a4e6-4187-b1f6-0e32f59383b0
DeviceType=600
IsCore=0
ControlType=TCP
PINS=1
Pin1=RJ45|0|L
SysParameters=2
SysParam1=IP|string|10.10.44.42|IP|Textbox
SysParam2=Port|int|38388|端口|UCNumber
UserParameters=0
[PROTOCOL]
PROTOCOL_COUNT=16
PROTOCOL1.msg=LED_ON
PROTOCOL1.type=HEX
PROTOCOL1.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 01 00 00 FE
PROTOCOL2.msg=LED_OFF
PROTOCOL2.type=HEX
PROTOCOL2.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 02 00 00 FE
PROTOCOL3.msg=LCD1_ON
PROTOCOL3.type=HEX
PROTOCOL3.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 01 01 00 FE
PROTOCOL4.msg=LCD1_OFF
PROTOCOL4.type=HEX
PROTOCOL4.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 02 01 00 FE
PROTOCOL5.msg=LCD2_ON
PROTOCOL5.type=HEX
PROTOCOL5.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 01 02 00 FE
PROTOCOL6.msg=LCD2_OFF
PROTOCOL6.type=HEX
PROTOCOL6.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 02 02 00 FE
PROTOCOL7.msg=DC4_ON
PROTOCOL7.type=HEX
PROTOCOL7.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 01 03 00 FE
PROTOCOL8.msg=DC4_OFF
PROTOCOL8.type=HEX
PROTOCOL8.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 02 03 00 FE
PROTOCOL9.msg=DC5_ON
PROTOCOL9.type=HEX
PROTOCOL9.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 01 04 00 FE
PROTOCOL10.msg=DC5_OFF
PROTOCOL10.type=HEX
PROTOCOL10.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 02 04 00 FE
PROTOCOL11.msg=DC6_ON
PROTOCOL11.type=HEX
PROTOCOL11.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 01 05 00 FE
PROTOCOL12.msg=DC6_OFF
PROTOCOL12.type=HEX
PROTOCOL12.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 02 05 00 FE
PROTOCOL13.msg=DC7_ON
PROTOCOL13.type=HEX
PROTOCOL13.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 01 06 00 FE
PROTOCOL14.msg=DC7_OFF
PROTOCOL14.type=HEX
PROTOCOL14.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 02 06 00 FE
PROTOCOL15.msg=DC8_ON
PROTOCOL15.type=HEX
PROTOCOL15.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 01 07 00 FE
PROTOCOL16.msg=DC8_OFF
PROTOCOL16.type=HEX
PROTOCOL16.data=FA 11 02 0A 0A 0A 2C 2A 02 1a 2a 3a 4a 42 04 02 07 00 FE
