**双引擎服务器**

**用**

**户**

**手**

**册**

V1.0

上海大因多媒体技术有限公司

安全须知

请先阅读所有说明，然后再尝试打开包装，安装或在连接电源之前，请操作本设备。打开包装并安装设备时，请记住以下几点：

＊始终遵循基本的安全预防措施，以减少火灾风险，电击和人身伤害。

＊为避免起火或电击危险，请勿将本机淋雨，潮湿或将本产品安装在靠近水的地方。

＊切勿将任何液体溅到本产品之上或之中。

＊切勿通过任何方式将任何物体塞入本产品设备上的开口或空槽，因为可能会损坏单元内部零件。

＊请勿将电源线连接到建筑物表面。

＊仅使用随附的电源设备。 如果电源已损坏请勿使用。

＊请勿在电源线上放置任何物品在或放置在人行走的通道上。

＊为防止设备过热，请勿将所有设备堆叠在一起或提供通风并允许足够的空间使空气在设备周围流通。

＊警告：本产品属于A类设备。在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

目录

[一、 产品外观及说明 3](#_Toc5143)

[1.1双引擎前后面板 3](#_Toc8477)

[二、产品参数 4](#_Toc1690)

# **产品外观及说明**

**1.1双引擎前后面板**



本产品是一款对局域网内所有设备进行统一管控，实现多屏信号的调取和控制。基于Intel Bay Trail 平台，支持Windows7~10操作系统，支持多屏多终端云端管控、周边环境设备控制，是一款为分布式坐席产品量身打造的产品。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **描述** |
| 01 | POWER指示灯 | 当本机通电时，此处LED灯会显示红色 |
| 02 | STATUS指示灯 | 局端指示灯， 当ADSL Modem与局端设备握手时会闪烁，连线后会常亮。 |
| 03 | 电源开关 | 通过此开关控制本机电源 |
| 04 | 电源接口 | 将220V电源线插入此接口进行供电 |
| 05 | 恢复出厂值键 | 长按10秒可重置设备参数，恢复出厂值 |
| 06 | LINE-OUT | 音频输出接口 |
| 07 | MIC-IN | 麦克风接口 |
| 08 | HDMI接口 | 高清信号接口，可传输数字信号以及音频信号 |
| 09 | DP接口 | 超高清信号接口，可传输数字信号以及音频信号 |
| 10 | LAN接口 | 网络连接，1000Mbps以太网 |
| 11 | USB3.0接口 | 将U盘插入可以进行读取数据和控制 |
| 12 | USB2.0接口 | 将U盘插入可以进行读取数据和控制 |
| 13 | USB2.0接口 | 将U盘插入可以进行读取数据和控制 |

# **二、产品参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | | **描述** |
| 处理器 | CPU | Intel 第四代i3 i5 i7笔记本处理器 |
| 芯片组 | Intel HM86 |
| 显卡 | Intel HD Graphics |
| 内存 | 规格 | 1\*DDR3L 1333/1600或者2\*DDR3L 1333/1600 |
| 容量 | 4/16GB |
| 显示 | DP | 3840\*2160 |
| HDMI |
| 音频 | 接口 | RealtekALC662-VDO,1\*AUDIO,OUT+1xMIC IN |
| 网络 | Rj45 | 1\*Realtec8111F千兆网口，支持网络唤醒 |
| I/O接口 | COM/VGA | 可选配 |
| USB接口 | 2\*USB3.0, 4\*USB2.0, |
| JAE Connector | 1\*(JAE TX25 80-PIN) |
| 存储接口 | 2.5寸硬盘 | 支持1x2.5，SATA HDD/SSD |
| mSATA | 1\*mSATA |
| 操作系统 | 版本 | Windows7.Windows10 |
| 电源 | 供电类型 | 直流供电（DC-IN) |
| 电源适配器 | DC12~19V |
| 物理参数 | 尺寸 | 482 x 232 x 44(mm) 1U标准机箱 |
| 产品重量 |  | 3.2KG |